가치만드소(所) 표고가공설비 물품 구매

물품사양서

2021.  5.

가치만드소(所) 표고가공설비 물품 구매

(물품사양서)

-물품 내역-

No.	품 명	단위	수량	비 고
1	버블세척기	대	1
2	구근류세척기	대	1
3	표고절단기	대	1
4	숙성기	대	2
5	숙성기	대	1
6	전기공압추출기	대	2
7	스팀혼합교반탱크	대	1
8	이송펌프	대	2
9	리프트살균기	대	1
10	건조기	대	2
11	분말분쇄기	대	1
12	액상병충진기	대	1
13	액상스틱포장기	대	1
14	분말스틱포장기	대	1
15	금속검출기	대	1
16	밴드실러	대	1
17	전기스팀보일러	대	1
18	스팀및액배관	식	1

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
1		버블세척기	대	1
특징		물을 통한 자동세척 및 세척된 원물을 이송시켜주는 장비
규격	타입	공기방울과 부러쉬을 통한 세척 방식
	크기	800x4000x1200
	전압/전력	3Φ 380V, 5.5kw
	재질	Frame / Body / Mesh plate / Spray nozzle - STS 304
	기타	버블 세척 후 상승컨베이어를 통해 자동 수송 Air 공급 방식 : Ring Blower 상승 컨베어에 세척수 Nozzle 장착 System 상승 컨베어에 Air Nozzle 장착 System Control Box는 SUS 2중 커버 형태로 제작 설치 모든 밸브류는 All SUS로 제작 설치 상승 컨베어에 속도 조절용 Inverter 설치 공급 속도 조절
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
2		구근류세척기	대	1
특징		물을 통한 자동세척을 해주는 장비
규격	타입	브러쉬 회전형
	크기	2000x700x850
	전압/전력	3Φ 380V, 5.5kw
	재질	SUS304
	기타	브러쉬 : Ø110, 길이 : 1500, 수량:12개 분사장치 퇴수밸브 & 스텐배수구 물분사노즐10개설치 기어드모터 3상2마력15:1 스텐뚜껑장착(경첩형)
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
3		표고절단기	대	1
특징		표고버섯 전용 절단 슬라이스 장비.
규격	타입
	크기	1300x600x1000
	전압/전력	단상 220V 1.5키로
	재질	스테인레스304
	기타	본체,칼틀 베어링 : 스테인레스 복열 베어링 사용 칼날교체여분2가지 투입: 컨베어 이송형 컨베어 폭 : 400mm 길이:1200mm
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
4		숙성기	대	2
특징		표고 및 농산물을 숙성하는장비
규격	타입	히터 가열 온도유지형
	크기	1060x1050x1800 / 양문 14칸형
	전압/전력	3Φ 380V, 6kw
	재질	SUS304(내외부)
	기타	시간,온도,가동예약,제어 터치스크린 설치 가동시간에어범위:0시간에서 480시간
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
5		숙성기	대	1
특징		표고 및 농산물을 숙성하는장비
규격	타입	히터 가열 온도유지형
	크기	530x1050x1800 / 단문 7칸형
	전압/전력	3Φ 380V, 6kw
	재질	SUS304(내외부)
	기타	시간,온도,가동예약,제어 터치스크린 설치 가동시간에어범위:0시간에서 480시간
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
6		전기공압추출기	대	2
특징		전기를 이용하여 제품을 추출, 착즙하는 장비
규격	타입	열매체 가열형
	크기	250ℓ
	전압/전력	3Φ 380V, 11kw
	재질	내부 SUS304
	기타	온도, 시간예약 가능 공압실린더 장착 뚜껑 상승 실런더 장착
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
7		스팀혼합교반탱크	대	1
특징		스팀을 이용한 추출액 혼합, 살균, 저장
규격	타입	3중자켓(반구형) 스팀가열형
	크기	500ℓ, Ø500x700
	전압/전력	3Φ 380V, 0.75kw
	재질	SUS304 t5, t5
	기타	1마력 50:1 기어드모터
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
8		이송펌프	대	2
특징		농축, 추출액을 위한 생산 라인에 필요한 펌프
규격	타입	올스텐 써니터리펌프, 클램프형
	크기	1마력 삼상
	전압/전력	3Φ 380V, 0.75kw
	재질	SUS316
	기타	국산제품
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
9		리프트살균기	대	1
특징		스팀을 이용한 온도 컨트롤이 가능하며, 포장된 내용물 살균용
규격	타입	Steam 3중Jacket Type 온도컨트롤
	크기	1,600(L) × 800(W) × 800(H)mm
	전압/전력	단상220볼트0.2키로
	능력	20㎏ 바구니 4개/회
	기타	재질 : 프레임 SUS304 Air Cylinder : 상하 작동용 Cylinder Air Cylinder 동작 : Selecter Switch 이용 Air Cylinder 부분에 유량조절 밸브 부착하여 제작 Steam Control : Steam용 와이밸브(에어구동형) 이용 제어 설정시간에따라 자동으로 살균이끝나면 상승작동하여야한다
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
10		건조기(근적외선)	대	2
특징		농산물, 과일 등을 근적외선을 이용하여 건조시키는 장비
규격	타입	근적외선 히터에 의한 건조 방식
	크기	1500(W) × 965(L) × 2000(H)mm,
	전압/전력	3Φ 380V, 7.2kw
	재질	내부.외부- STS304
	기타	스테인레스(304) 채반24개들이 건조(여유분20개공급) 건조 적정용량 : 200kg(아로니아 기준) 채반형태 : 타공형 직사각형 채반 채반규격 : 600(W) × 900(L) × 50(H)mm, 송품방식 : 시로코 송풍기 공급 방식 판넬 : 고밀도 우레탄
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
11		분말분쇄기	대	1
특징		건조된 농산물을 미세한 입자로 분쇄하는 장비
규격	타입	햄머,핀크라샤 타입, 입자 크기 조정 가능
	크기	900(L) × 600(W) × 1445(H), 중량 200kg 14인치스텐
	전압/전력	3Φ 380V, 15마력
	재질	몸체, 임펠라 SUS304
	기타	용량 : 50kg/h, 입자 : 60∼200mesh 메쉬망교체형 비상정지스위치 1개소 이상 필수 설치 스텐자석봉:10,000가우스 탈부착형태로부착 질소냉각장치부착(질소통180리터1개,자동공급온도제어장치) 분쇄시 영하1도 온도유지
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
12		액상병충진기	대	1
특징		컨베어이송형 반자동 병충진기
규격	타입	실린더타입1열충진방식(센서감지 컨베어이송형)
	크기	1500(L) × 500(W) × 2300(H)
	전압/전력	1kw
	재질	컨베어,충진기SUS304
	기타	4노즐밸브, 자동용량(50미리-500미리) 조절 터치스크린
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
13		액상스틱포장기	대	1
특징		액상을 스틱 형태로 포장하는 장비
규격	타입	Vertical Stick Wrapping Machine 1열 배삼면 스틱방식
	크기	800(L) × 800(W) × 1800(H), 중량 : 90kg
	전압/전력	1Ø 220V 2kw
	재질	도색 / 열처리 도장
	기타	포장단위 5-20ml / 실 용량 확인 필수 포장방식 배삼면 스틱방식 함량편차 ± 1% 미만,수위조절장치 생산능력 (1열 기준) 25cycles/min, 호퍼용량 20L - 터치스크린 공급 타이밍 : 터치스크린에 의한 임의 조절방식 공급량 조절 : 모노펌프에 의한 터치스크린 조절방식 중탕호퍼,고점도용충진노즐,열전사마킹기,교반모터장착
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
14		분말스틱포장기	대	1
특징		분말을 스틱 형태로 포장하는 장비
규격	타입	Vertical Stick Wrapping Machine 1열 배삼면 스틱방식
	크기	800(L) × 800(W) × 1800(H), 중량 : 90kg
	전압/전력	1Ø 220V 2kw
	재질	도색 / 열처리 도장
	기타	포장단위 5-20ml / 실 용량 확인 필수 포장방식 배삼면 스틱방식 함량편차 ± 1% 미만,수위조절장치 생산능력 (1열 기준) 25cycles/min, 호퍼용량 20L - 터치스크린 공급 타이밍 : 터치스크린에 의한 임의 조절방식 공급량 조절 : 오거타입에 의한 터치스크린 조절방식 스텐호퍼,오거탕비충진,열전사마킹기,교반모터장착
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
15		금속검출기(알미늄검출용)	대	1
특징		자장을 이용한 터널형 금속검출기
규격	타입	터널형 금속검출기
	크기	765(W) × 800(D) × 1100(H)mm, 중량 : 72kg
	전압/전력	1Φ 220V, 2.25kw
	재질	Belt : 우레탄 Frame : SUS
	기타	Belt 폭 : 300mm 통과높이 : 150mm
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
16		밴드실러(수직)	대	1
특징		각종 비닐봉지를 자동 접착해 주는 장비
규격	타입	인자(유효기간, 제조일자)가 동시에 작업이 되는 탁상형 디지털방식의 일정한 접착 온도 조절 기능
	크기	573(W) × 1,324(D) × 998(H)mm, 중량 : 109kg
	전압/전력	1Φ 220V, 0.68kw
	재질	Frame : 분채도장 형태 Sealer : 황동 Sealer
	기타	접착속도 : Max.17m/min 접착폭 : 10mm, 5mm Sealer 길이 : 150mm 컨베이어벨트 폭 : 290mm 접착온도범위 : 최대 0 ~ 390℃이하 날인기 : 먹지테이프 스템프형 날인기 공기제거용 링브로와0.5마력장착
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
17		전기스팀보일러(35kg)	대	1
특징		작업 중 냉각된 물과 원수를 작업에 필요한 전기히터로 가열에 필요한 보일러와 온수를 순환시켜주는 펌프 및 배관이다.
규격	타입	내부 순환형식, 간접 가열식
	크기	800(W) × 700(L) × 900(H)mm
	전압/전력	전기 35키로용
	재질	Pipe, Frame, Body – Steel/STS304
	기타	Control 형태 : 전기 유틸리티 : v/v, nozzle, elbow etc.
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고

물품규격서 COMMODITY DESCRIPTION
ITEM NO.		품 명 (DESCRIPTION)	UNIT	Q'TY	REMARK
18		스팀및액배관(스텐배관)	식	1
특징		생산 라인과 관련된 유틸리티 장비
규격	타입	스팀, 밸브, 파이프 등 유틸리티 장비 일체
	재질 기타	스팀 : 20A (SUS304) , Globe valve 25A, 20A Steam trap 20A, Steam Air On/Off Control valve 25A Elbow, tee, union, 기타(25A, 20A), Reducing valve 25A 에어 : Pipe 15A(SUS304) ,Ball valve 15A Elbow, Tee, Union, 기타(15A) , U-Bolt, R-Bar Ø16 S-Pipe 40 × 40 × 2T, F-Bar 40 × 4T, Pressure gauge 10kg/cm² 물 : Pipe 25A × (SUS304), Ball valve 15A Elbow, Tee, Union, 기타(15A) , Pressure gauge 10kg/cm² S-Pipe 40 × 40 × 2T, F-Bar 40 × 4T 냉각수 : Main pipe 32A, 25A × SGP(SUS304) ,S-Pipe 40 × 40 × 2T, F-Bar 40 × 4T, Elbow, Tee, Union, 기타
주의사항		장비의 설치 시운전후 2년간은 납품공급사에서 사후 관리한다. 제조사에 따라 장비규격은 일부 변동될 수 있다.
비고